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Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd.
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ BRC1D52
Технический паспорт
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
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Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством проводного пульта дистанционного управления промышленного назначения BRC1D52 (далее по тексту – «изделие»).

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc107241512] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Проводной пульт дистанционного управления
промышленного назначения

	Модель изделия
	BRC1D52

	Артикул изделия
(указан на шильде изделия)
	BRC1D527, BRC1D528

	Описание изделия
	Управление работой внутренних блоков полупромышленных и мультизональных систем кондиционирования

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное

	Год выпуска
	2026

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Декларация о соответствии требованиям 
Технических регламентов Евразийского экономического союза
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-BE.РА06.В.78734/26  
[bookmark: _GoBack] (срок действия с 04.08.2026 по 03.08.2031)

	Изготовитель
	Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd.

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	No.318 Shenfuu Road, Xin Zhuang industry Zone, Shanghai, Китай

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc107241513]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc107241514]2.1.1 Описание изделия

Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52 предназначен для управления внутренними блоками полупромышленных и мультизональных систем Daikin.
Изделие оснащено таймером, подсветкой ЖК-дисплея, которая обеспечивает легкий и удобный просмотр отображаемых параметров работы системы. 
Приемник ИК сигналов предусмотрен на внутреннем блоке или на проводном пульте. При работе необходимо руководствоваться видом самого оборудования.
Функции пульта дистанционного управления:
1. К основным функциям пульта дистанционного управления относятся:
· ВКЛ/ВЫКЛ;
· изменение режима работы;
· установка температуры;
· установка объема воздуха;
· установка направления воздушного потока.
2. Функции часов:
· отображение реального времени по 24-часовой шкале;
· индикатор дня недели.
3. Программирование по таймеру:
· Установка программы на 5 дней;
· Возможность включить/выключить таймер расписания в любое время;
· Каждое действие программируется либо как операция включения, связанная
с заданной температурой, либо как операция ограничения, либо как операция
выключения;
· «Последняя команда» отменяет предыдущую до следующей запланированной команды.
4. Работа по заданному диапазону.
При работе по заданному диапазону термостат контролирует работу системы и обеспечивает поддержание температуры в пределах от минимального до максимального значения. Когда температура опускается до минимального заданного значения, включается нагрев, когда она поднимается до максимального заданного значения, включается охлаждение.
5. Функция «никого нет дома» не позволяет опуститься температуре в помещении, когда
в течение длительного времени в нем никого нет. Если температура падает ниже 10°C, автоматически включается нагрев. Как только температура поднимается до 15°C, пульт управления возвращается в исходное состояние.
6. Установка уровня доступа. 
Для ограничения набора действий, которые сможет выполнять пользователь, в системе
предусмотрено три иерархических уровня доступа.
7. Удобная функция HRV (вентиляция с регенерацией тепла), благодаря наличию отдельной кнопки для режима вентиляции и для выбора скорости вентилятора;
8. Непрерывный мониторинг системы на предмет неисправностей в общей сложности по 80 показателям;
9. Немедленное отображение места неисправности и информации о ней;
Если управление будет осуществляться только с одного пульта, не забудьте переключить его в режим «главного». Установите один пульт управления в режим «главного», а другой — в режим «подчиненного». Режим пульта управления необходимо установить до подачи электропитания.
В режиме ручного управления все решения о параметрах работы системы кондиционирования
принимает пользователь. Активным считается последнее значение параметра до тех пор, пока
пользователь не изменит его. Данный пульт управления может использоваться вместе с самыми различными системами кондиционирования, которые по функциям могут существенно отличаться друг от друга, поэтому может оказаться, что выбранная Вами функция в Вашей системе отсутствует.


Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1


[bookmark: _Toc107241515]2.1.2 Принцип работы

Проводные пульты дистанционного управления передают сигналы к внутренним блокам по слаботочным тонким проводам (кабелям связи). Сигналы поступают на центральный блок, а оттуда на отдельные устройства. Сигналы передают команды по режиму работы, настройкам таймера и т.д. С одного проводного пульта можно управлять работой нескольких кондиционеров, объединяя их в группы.
Чтобы пульт дистанционного управления правильно функционировал, необходимо сохранять расстояние не менее 30 см между кабелем связи и источником электропитания внутренних блоков. Иначе может произойти сбой из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими кабелями электропитания.
Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.
Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения
В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним пультом дистанционного управления, для каждого блока устанавливается уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.
После включения электропитания всех внутренних блоков автоматически выполняется процесс адресации и инициализации, информация отображается на дисплее пульта.
С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.
Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.







[bookmark: _Toc107241516]2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Вес нетто
	кг
	0.18

	Вес брутто
	кг
	0.42

	Размер пульта (ШхВхГ)
	мм
	120х120х17

	Напряжение питания
	В
	16

	Наличие памяти и возможности программирования
	-
	нет



[bookmark: _Toc107241517]2.1.4 Требования к расположению изделия

В качестве места установки выберите максимально ровную поверхность. Во избежание деформации нижней части пульта управления не прилагайте излишних усилий при затяжке крепежных винтов и шурупов.
При открытой установке закрепите пульт с помощью двух входящих в комплект поставки шурупов (Ø4x30) и дюбелей. 
При скрытой установке закрепите пульт с помощью двух входящих в комплект поставки крепежных винтов (M4x16)
В качестве монтажной коробки используйте дополнительные опции KJB111A и KJB211A, не входящие в комплект поставки.
Не устанавливайте ПДУ в следующих местах:
- В местах доступных для детей.
- В местах, где выходящий из внутреннего блока воздух воздействует непосредственно на ПДУ.

[bookmark: _Toc107241518]2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 2.
[image: ]
Рисунок 2
[bookmark: _Toc107241519]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3


3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc107241520][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Проводной пульт дистанционного управления
	1

	2. Винты для фиксации консоли к стене (М4х16L)
	2

	3. Шурупы (Ø 4х30)
	2

	4. Дюбели
	2

	5. Руководство по монтажу
	1

	6. Руководство по эксплуатации
	1



4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc107241521]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.




5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc107241522] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc107241523]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Проводной пульт дистанционного управления

                                                BRC1D52
(наименование модели)                                                        (заводской номер)



     Упакована:                   Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd.    
(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.








7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc107241524] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Проводной пульт дистанционного управления

                                                BRC1D52
(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc107241525] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.



9 [bookmark: _Toc107241526] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]

Печатная плата установлена в верхней части пульта. Следите за тем, чтобы не повредить плату отверткой.
Не трогайте руками проводники печатной платы.
Удалите защитный экран с той части кабеля, которая должна проходить внутри корпуса пульта управления.
Чтобы избежать воздействия (внешних) электромагнитных помех, не следует прокладывать силовые кабели рядом с управляющими.
В процессе установки следите за тем, чтобы нигде не зажать проводку.
Для подключения используется двухжильный кабель от 0,765 до 1,25 мм². Использование кабеля, не соответствующего кабелям, указанным в спецификации, может вызвать повреждения из-за электромагнитных помех.


[bookmark: _Toc107241527]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание
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	Вид технического 
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	Наработка
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номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание
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11 [bookmark: _Toc107241529] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ
Приведенные в таблице 4 рекомендации могут оказаться полезными при диагностике и устранении неисправностей. Если после выполнения этих рекомендаций неисправность устранить не удалось, обратитесь к Вашему дилеру.

Таблица 4

	Неисправность
	Способ устранения

	На пульте дистанционного управления нет
показаний (дисплей пуст).

	Проверьте, подключено ли электропитание.


	Отображается только символ 

	Этот символ указывает на то, что система
кондиционирования только что была включена,
дождитесь исчезновения символа.


	Таймер расписания работает, но запрограммированные действия выполняются в неправильное время (напр., на час позже или на час раньше).

	Проверьте правильность установки времени и дня недели, при необходимости произведите корректировку.

	Не включается таймер расписания (символ
мигает в течение 2 секунд и исчезает).

	Таймер расписания еще не запрограммирован.
Сначала запрограммируйте таймер расписания.

	Не включается таймер расписания (отображается символ).

	В режиме центрального управления использование таймера невозможно.

	Невозможно выбрать режим работы по
заданному диапазону.

	Режим работы по заданному диапазону не предусмотрен в системах кондиционирования,
работающих только на охлаждение.
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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13 [bookmark: _Toc107241531]СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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