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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством беспроводных пультов дистанционного управления BRC7EA631, BRC7EA632 (далее по тексту – «изделия»).

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc116043339] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Беспроводной пульт дистанционного управления

	Модель изделия
	BRC7EA631, BRC7EA632

	Артикул изделия
(указан на шильде изделия)
	BRC7EA631, BRC7EA632

	Назначение
	Управление работой внутренних блоков полупромышленных и мультизональных систем кондиционирования

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное

	Год выпуска
	2026

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Не подлежит сертификации по требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

	Страна производства
	Чехия

	Адрес изготовителя
	U Nove Hospody 1,301 00, Plzen, Чешская республика

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ»
ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001
Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32,
E-mail: cert@daichi.ru

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc116043340]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc116043341]2.1.1 Описание изделий

Беспроводные пульты дистанционного управления BRC7EA631, BRC7EA632 предназначены для управления внутренними блоками бытовых систем кондиционирования Daikin.

Функции пульта дистанционного управления:
1. К основным функциям пульта дистанционного управления относятся:
· ВКЛ/ВЫКЛ;
· изменение режима работы;
· установка температуры;
· установка объема воздуха;
· установка направления воздушного потока;
· включение-выключение по таймеру, программирование таймера
· сброс индикации о необходимости очистки фильтра;
· режим тестирования.
Если в одном помещении используется несколько беспроводных пультов ДУ, для приемника и беспроводного пульта ДУ необходимо задать адреса. При настройке нескольких проводных пультов ДУ в одном помещении используется переключатель приемника "ОСНОВНОЙ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ".

Общий вид изделий представлен на рисунке 1.

[image: ]

Рисунок 1

[bookmark: _Toc116043342]2.1.2 Принцип работы

Устройство пульта и работа дистанционного управления основаны на двусторонней передаче информации между пультом и внутренним блоком с помощью лучей света в инфракрасном диапазоне. Для приема и передачи сигналов применяются ИК-приемники и передатчики. На внутренний блок отправляется управляющий сигнал, а обратно возвращаются параметры работы агрегата и данные о температуре.
Как у самого внутреннего блока, так и у пульта имеются приемники для работы с лучами инфракрасного света. На пульт поступает команда, на внутренний блок – данные с датчиков температуры. Происходит индикация системы нажатой клавишей пульта (каждой из клавиш соответствуют те или иные контакты, замыкающиеся при однократном нажатии). Закодированный сигнал идет на приемник инфракрасных лучей. Сгенерированный светодиодом код распознается датчиком. Системе остается расшифровать его и трансформировать в выполнение заданной команды.
Чтобы передать рабочую команду, необходимо направить передатчик пульта управления на приемник внутреннего блока и нажать кнопку соответствующего действия.
При передаче команды на жидкокристаллическом дисплее пульта управления один раз моргнет индикатор. При получении внутренним блоком команды на приемнике на короткий срок загорится световой индикатор (желтый). Если несмотря на то, что команды были переданы, световой индикатор (желтый) не загорается, это значит, что команды не были получены внутренним блоком. В этом случае повторите передачу команд.
Передатчик пульта управления должен быть направлен прямо на ресивер, допустимый угол отклонения не должен превышать 50º. При отклонении более чем на 50º расстояние передачи сокращается в два раза, также оно уменьшается, если в помещении используются электронные осветительные приборы.
Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.
Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения.
С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.
Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.


[bookmark: _Toc116043343]2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Вес нетто
	кг
	0,75

	Вес брутто
	кг
	0,90

	Размер пульта (ШхВхГ)
	мм
	62х157х17,5

	Размер упаковки (ШхВхГ)
	мм
	220х310х100

	Напряжение питания
	В
	16

	[bookmark: _GoBack]Встроенная память 
	-
	Есть

	Функции программирования
	-
	Есть



[bookmark: _Toc116043344]2.1.4 Требования к расположению изделия

Оберегайте изделие от падений и от сильных ударных воздействий. Кроме того, не храните его в местах, где он может быть подвержен воздействию влаги или прямого солнечного облучения.
Во время работы передатчик на пульте ДУ должен быть направлен на приемник на агрегате.
Расстояние передачи сигнала с пульта ДУ составляет приблизительно 7 метров.
При наличии препятствий между приемником и удаленным контроллером (таких как шторы) передача сигнала не обеспечивается.

Способ установки пульта приведен на рисунке 2.

	[image: ]
	Монтаж на стене или колонне.

· Закрепите держатель пульта ДУ винтами;
· Установите пульт ДУ в держатель.





Рисунок 2
[bookmark: _Toc116043345]2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3
[bookmark: _Toc116043346]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.

[image: ][image: ][image: ]
Рисунок 5





3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc116043347][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Беспроводной пульт дистанционного управления
	1

	1. Узел  светового приемника
	1

	2. Печатная плата системы передачи
	1

	3. Релейный жгут - длинный
	1

	4. Релейный жгут - короткий
	1

	5. Винт
	2

	6. Держатель пульта ДУ
	1

	7. Шильдик с номером блока
	1

	8. Панель управления (с этикеткой)
	1

	9. Зажим
	1

	10. Уплотнительный материал
	1

	11. Батарея на сухом элементе LR03 (AM4)
	2

	12. Руководство по эксплуатации
	1

	13. Руководство по монтажу 
	1
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 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc116043350]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Беспроводной пульт дистанционного управления

                                               BRC7EA631, BRC7EA632
(наименование модели)                                                        (заводской номер)



               Упакована:                   Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.








7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc116043351] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Беспроводной пульт дистанционного управления

                                                BRC7EA631, BRC7EA632
(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc116043352] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.
Изделие и поставляемые с пультом дистанционного управления батареи помечены этим обозначением.
[image: ]
Это значит, что электрические и электронные изделия, а также батареи не следует смешивать с не рассортированным бытовым мусором. На батареях под этим обозначением может быть напечатан химический символ. Этот химический символ означает, что в батарее содержится тяжелый металл в концентрации, превышающей определенное значение. 
Возможные химические символы:
■ Pb: свинец (>0,004%)
Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно. Демонтаж изделия, удаление хладагента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным установщиком в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.
Блоки и использованные батареи необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. 
























9 [bookmark: _Toc116043353] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]

За маленькими детьми необходимо следить, чтобы они не играли с блоком или пультом ДУ.
Если ребенок случайно включит аппарат, это может привести к нарушению функционирования аппарата, а также к травме ребенка.
Не прикасайтесь к частям пульта управления. Не снимайте переднюю панель. Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может вызвать поражение электрическим током и повреждение устройства. По вопросам проверки и регулировки внутренних компонентов обращайтесь к Вашему дилеру.
Не оставляйте пульт дистанционного управления в местах, где существует вероятность попадания на него влаги. При попадании влаги в пульт дистанционного управления, существует опасность утечки тока и повреждения электронных компонентов.
При использовании беспроводного пульта, не размещайте сильный луч света и не устанавливайте инвертор люминесцентной лампы вблизи приемного узла на основном блоке. Может привести к неисправности при работе с пультом дистанционного управления. 
Передающий узел пульта дистанционного управления должен быть физически направлен на приемный узел кондиционера. Если в передающем и приемном тракте комнатного блока и пульта дистанционного управления имеются какие-либо препятствия, например, шторы, контроллер не работает.
Не допускайте падения или увлажнения этого пульта дистанционного управления. Это может привести к его повреждению.
Не пользуйтесь для нажатия кнопок пульта дистанционного управления твердыми заостренными предметами. Это может повредить пульт.
Прием сигналов может оказаться невозможным в помещениям с электронным люминесцентным освещением. Если пульт дистанционного управления использовался для управления другой электрической аппаратурой, удалите ее или проконсультируйтесь со своим дилером.
Если ощущается запах гари, немедленно ВЫКЛЮЧАЙТЕ питание и обратитесь по месту покупки блока.
За маленькими детьми необходимо следить, чтобы они не играли с блоком или пультом ДУ.
Если ребенок случайно включит аппарат, это может привести к нарушению функционирования аппарата, а также к травме ребенка.
Эксплуатация блока с любыми нарушениями нормального рабочего состояния может привести к повреждению оборудования, электрическому удару или пожару.


[bookmark: _Toc116043354]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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11 [bookmark: _Toc116043356] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ

Кода неисправности внутреннего блока отображается на дисплее пульта.

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ АВАРИЙНОМУ ОСТАНОВУ:

1. Работает ли блок вообще. 
Проконтролируйте возможное прямое воздействие на приемник солнечного света или сильного освещения. Установите приемник подальше от света.
Проверьте наличие батарей в удаленном контроллере. Вставьте батареи, если они отсутствуют.
Проверьте совпадение номеров комнатного блока и беспроводного удаленного контроллера.
Совместная работа комнатного блока и удаленного контроллера допускается только при равенстве их номеров.
Передаваемый удаленным контроллером сигнал не может быть принят блоком с номером, отличным от номера этого контроллера. (Если номер не указан, его принимают равным "1").

2. Система работает, но не обеспечивает достаточные охлаждение или обогрев.
Если температура установлена неправильно.
Если в качестве СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА выбрана НИЗКАЯ СКОРОСТЬ.
Если угол отклонения воздушного потока установлен неправильно. В указанном ниже случае обратитесь по месту приобретения блока.
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:
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