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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством декоративной панели для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа BYC20CX, BYC50EX (далее по тексту – «изделие»).

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc100927279] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров 
(сплит-систем) кассетного типа

	Модель изделия
	BYC20CX, BYC50EX

	Артикул изделия
(указан на шильде изделия)
	BYC20CXW, BYC50EXW

	Назначение
	Скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, обеспечивает распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное

	Год выпуска
	2022

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	Daikin Malaysia Sdn. Bhd.

	Страна производства
	Малайзия

	Адрес изготовителя
	Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra 3, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ»
ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001
Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32,
E-mail: cert@daichi.ru

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc100927280]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc100927281]2.1.1 Описание изделия

Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, который устанавливается в межпотолочном пространстве, а также обеспечивает распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи.
Декоративные панели BYC20CX, BYC50EX предназначены для  внутренних блоков кондиционеров FCQN. Декоративные панели  для кассетных кондиционеров позволяют максимально персонализировать кондиционер по усмотрению покупателя, подобрать наиболее подходящую панель к  интерьеру. Воздухораспределительная декоративная панель является неотъемлемой частью внутреннего блока кондиционера, выполняет функцию забора и распределения воздуха с помощью жалюзи, функцию регулирования направления потоков воздуха, а также  декоративную функцию. Панель изготовлена из пластика.

[bookmark: _Toc100927282]2.1.2 Принцип работы

Через установленные специальные четырехпоточные жалюзи происходит равномерное охлаждение или обогрев помещения в четырех направлениях. С пульта дистанционного управления можно менять наклон и направление воздушного потока.
Принцип работы схематично показан на рисунке 1.
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Рисунок 1

Общий вид изделия представлен на рисунке 2.
[image: ]
Рисунок 2

[bookmark: _Toc100927283]2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристики
	Единица измерения
	BYC20CX
	BYC50EX

	Габаритные размеры панели, ШхВхГ
	мм
	45x640x640
	75x990x990

	Масса нетто/брутто
	кг
	2
	6



[bookmark: _Toc100927284]2.1.4 Требования к расположению изделия

Декоративная панель может быть вставлена только в одном направлении следуя направлению трубы (рисунок 3).
- Удостоверьтесь, что установочная подкладка снята перед установкой панели;
- Откройте решетку выпуска воздуха оттягиванием ограничителя и снятием их вместе с фильтром с панели;
- Установите панель на внутренний блок 4 винтами и затяните до конца для предотвращения прохода холодного воздуха (причина конденсата и каплей воды);
- Соедините провода контактов СИД и провода поворота жалюзи воздуха к внутреннему блоку;
- Штуцер поворота жалюзи воздуха должен быть помещен внутрь коробки управления после подсоединения;

[image: ][image: ]
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Рисунок 3

Крышка фиксатора решетки должна быть установлена в соответствии с рисунком 4.

Если необходимо проведение сервисного обслуживания, следует выполнить следующее:
1. Перед проведением сервисного обслуживания необходимо убедиться, что блок выключен.
2. Чтобы разблокировать винт на крышке фиксатора решетки нужно использовать отвертку.
3. Для выполнения обслуживания снимите крышку фиксатора решетки и откройте решетку впуска воздуха.
4. После выполнения сервисного обслуживания установите решетку впуска воздуха, закрепите винтом крышку фиксатора решетки и убедитесь, что блок правильно установлен.
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Рисунок 4

[bookmark: _Toc100927285]2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5,6.


BYC20CX
[image: ]
	Размер (в мм)
	F
	G
	H
	I
	J
	K

	BYC20CX
	640
	640
	408
	408
	364
	364



Рисунок 5

BYC50EX
[image: ]

	Размер (в мм)
	F
	G
	H
	I
	J
	K

	BYC50EX
	990
	990
	627
	627
	607
	430



Рисунок 6


[bookmark: _Toc100927286]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7


3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc100927287][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров  (сплит-систем) кассетного типа
	1

	2. Фильтры
	2

	3. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1



4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc100927288]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.




5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc100927289] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc100927290]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров 
(сплит-систем) кассетного типа

BYC20CX, BYC50EX
(наименование модели)                                                        (заводской номер)



     Упакована:                       Daikin Malaysia Sdn. Bhd.
(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.








7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc100927291] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров 
(сплит-систем) кассетного типа

BYC20CX,  BYC50EX
(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc100927292] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 
Демонтаж блока, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.

9 [bookmark: _Toc100927293] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]

После установки панели клеммную колодку необходимо закрыть крышкой с изоляцией толщиной 1 мм. Зафиксировать слой клеевого материала с обеих сторон кабельной стяжкой.


[bookmark: _Toc100927294]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».




10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc100927295] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
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	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

		
Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование,
номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Ref67997880][bookmark: _Ref68106504][bookmark: _Ref70418191]
11 [bookmark: _Toc100927296] ХРАНЕНИЕ

	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12 [bookmark: _Toc14172323][bookmark: _Toc100927297]СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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YcraHoBka naHenu

« TlepeaHsR NaHenb MOXET GbiTb BCTABNEHA TONLKO B OAHOM HANPABNEHMM, CMEAYR HANPABNEHIO TPYGbL.
(Cnepyiite CTpenKe pacnonoXeHuR TPYG Ha HaKNeiiKe Ha nepegHed nanen)

+ YR0CTOBEpETECH, YTO YCTAHOBONHAR NOAKNAAKA CHATA NEPER YCTAHOBKON NEPEAHEi NaHenu.

+ OTkpoiiTe PeWeTKY BNYCKa B03AYXA OTTATMBAHWEM OTDAHWSATENSH 1 CHRTMEM WX BMECTE C UILTDOM C
nanenn.

 YcTanosuTe NEPERHION PaMHYIO NAHENs HA KOMHATHSI GNOK 4 BUHTAMK W 3aTAHMTE 4O KOHUA ANA

IPeROTSPaLIEHAS IBGIORA XONOAOMD 803V

« CoegurTe npososa KokTaxTos CH[l M IPOBOAA MOBOPOTA XANK03M BO3AYXA K KOMHATHOMY GnOKY.

« lWiryyep nosopota xaniosu 8034yxa AONXEH BT NOMEWEH BHYTPL KOPOGKH ynpasneHua nocne
nogcoepuHeHUA.
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YcraHoBka naHenu

« TlepeaHsn NaHenb MOXET GbiTb BCTABNEHA TONLKO B OAHOM HANDABNEHMM, CMEAYR HANPABNEHIO TPYGbL.
(Cnepyiite CTpenxe pacnonoXeHuA TPYG Ha HaKNeiiKe Ha NepegHed nanen)

+ YA0CTOBEPLTECH, YTO YCTAHOBOYHAR NOAKNAAKA CHATA NEPER YCTAHOBKOM NEPERHEN NaHEN.

+ OTkpoiiTe PEWETKY BNYCKA B03AYXA OTTATMBAHMEM OTDAHWSATENSH W CHRTMEM WX BMECTE C UILTDOM C
nanenn.

 YcTanosuTe NEPEAHION PaMHYIO NAHENs HA KOMHATHSI GOK 4 BUHTAMK W 3aTAHMTE 4O KOHUA ANA

IPeROTSPaLIEHS IBGIORA XONOAOMD 803V

« CoeguruTe npososa KokTaxTos CH[l M IPOBOAA MOBOPOTA XANK03 BO3AYXA K KOMHATHOMY G1OKY.

« lWityyep nosopota xaniosu 8034yxa AONXEH BT NOMEWEH BHYTPL KOPOGKH ynpasneHua nocne
nogcoepuHeHUA.
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Kpiluka dpukcaTopa peweTky (3aumra NOABWKHOR AETANM ANA NPAMOTO NPUKOCHOBEHHA
nonb3osatenem)

PeweTia UKCATOPA KPHILKY AOMXHA GbITb YCTAHOBNEHA B COOTBETCTEMMN C PUCYHKOM HIKE.

ECniv HEOGXOAMMO MPOBEAESHIE CEPBCHOMD OSCIYXHBAHMR, CNEAYET BHINONHATS CReAyiowee:

1. Mepen NpoBEREHIEm CEPBUCHOTD OBCTYXMBAHR HEOGXORMMO YGEAMTECR, UTO GNIOK BLIKIIONEH.

2. Urobei PasENOKMPOBATS BUT HA KPBILIKE (DMKCATOPA PEWETKM, UCTIONLIYATE OTBEPTKY.

3. [lnn BiNonHeHMR OBCNYXMBAHAR CHAMMTE KDHILIKY (KCATOPA PEWETKM U OTKPORTE PeleTKyY Bnycka

Bosayxa.
4. Mocne BLINONHEHNA CEPBUCHOTD CGCIYXMBAHWR YCTAHOBUTE PEWETKY BYCKA BO3AYXA, SAKPENUTE BUHTOM
KPBiLIKY DUKCATOPA PELIETKM U YEEAUTECS, HTO GNIOK NPABMNISHO YCTaHOBNEH.
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Kpbiuka KcaTopa peweTkw (3aWMTa NORBUKHOM AETANM AR IPAMOTO NPHKOCHOBEHMR
nonb3osatenem)

PeleTia GHKCaTOpa KpSLKH AOTXHA BT YCTaHOSEHA B COOTBETCTBH C PHCYHKOM HIOKS.

@un)

[ECM HeOBHOAMO NPOBSAEHHE CEPUCHOTD OBCyXHBAHHR, CTERYST BHINOTHATS CreyouEe:

1. TMepes IposSgEHMEM CEPBMHOMD GG XHBaHHA HEOBXORMMO YOSINTECS, 4TO GROK SEKTIOEH.

2. U106 pasBnoKMpOBaTS SHHT Ha KDBILKE (UKCATOPa PEWSTN, UCTIONbSYHTE OTBEpTKY.

3. [1ne BoinonHeNuR OGNy XUEAHHR CHAMMTE KPSILIKY (KCRTOPa PSLETKI W OTKPOMTE PSWeTKY SnycKa
o3ayia.

4. Tocne swMOTHENVE CEPUCHOT OBCAYXHBAMAR YCTaHOBHTE PEWIETKY BYCK BOSAYXA, SEKPSTITE BUHTOW
KPBLKY IKCETOPA PewWeTKA 1 YBEAHTECS, U0 GNoK MPAEWTISHO YCTaHoBeH.
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