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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) НАСТЕННОГО ТИПА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FTXM_A
Технический паспорт

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) настенного типа бытового назначения, модельного ряда FTXM_A (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc206591306] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Внутренние блоки кондиционеров (сплит-систем) настенного типа бытового назначения, модельный ряд FTXM_A

	Модель изделия
	FTXM20A, FTXM25A, FTXM35A, FTXM42A, FTXM50A, FTXM60A, 
FTXM71A

	Артикул изделия
(указан на шильде изделия)
	FTXM20A2V1B, FTXM25A2V1B, FTXM35A2V1B, FTXM42A2V1B, FTXM50A2V1B, FTXM60A2V1B, FTXM71A2V1B (Чехия)
FTXM20A5V1B, FTXM25A5V1B, FTXM35A5V1B, FTXM42A5V1B, FTXM50A5V1B (Турция)

	Описание изделия
	Предназначены для охлаждения, нагрева и фильтрации воздуха в замкнутом пространстве комнаты или зоны

	Назначение
	Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Сертификат соответствия требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС RU С-BE.НА39.В.01175/22 (срок действия с  25.03.2022 до 24.03.2027)
Декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
ЕАЭС N RU Д-BE.РА02.В.70668/22 (срок действия с  28.03.2022 до 27.03.2027)

	Изготовитель
	Daikin Industries Czech republic s.r.o. (Чехия)
Daikin Isitma ve Sogutma Sistemleri A.S. (Турция)

	Страна производства
	Чехия, Турция

	Адрес изготовителя
	Чехия, U Nove Hospody 1, 301 00, Plzen
Турция, 2. Organize Sanayi Bolgesi, Sakarya

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ»
ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001
Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32, E-mail: cert@daichi.ru

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: РФ, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  РФ, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc206591308]2.1.1 Описание изделия

Внутренние блоки кондиционеров (сплит-систем) настенного типа модельного ряда FTXM_A представляет собой помещенное в корпус устройство, предназначенное для охлаждения, нагрева, фильтрации и очистки воздух, а также для обеспечения подвода кондиционированного воздуха без использования воздуховодов в замкнутое пространство комнаты или зоны. Изделие работает совместно с внешним (компрессорно-конденсаторным) блоком. Внешний блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения. Друг с другом блоки соединяются медными теплоизолированными трубами. Изделие работает по инверторной технологии или технологии с переменной производительностью. Электродвигатель компрессора (во внешнем блоке) изменяет частоту вращения и регулирует мощность с помощью инвертора, исходя из показаний датчика температуры. Инвертор – это электронный узел, динамически меняющий напряжение, подаваемое на электродвигатель компрессора.
Система работает как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева. 
Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления.
Режим Heat Boost для быстрого нагрева помещения. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система).
Daikin Residential Controller позволяет управлять внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету. 
Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д. 
Тихая работа: уровень звукового давления до 19 дБА. 
Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения положения жалюзийной решетки для обеспечения циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения.
2-х зонный датчик движения: воздушный поток направляется в зону, где в этот момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается в энергосберегающий режим.

[bookmark: _Toc206591309]2.1.2 Принцип работы

Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования воздуха), состоящий из двух блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Друг с другом блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов.














Основные элементы кондиционера представлены на рисунке 1.
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1. Шнур питания.
2. Дисплей.
3. Передняя панель.
4. Воздушный фильтр.
5. Горизонтальные жалюзи.
6. Вертикальные жалюзи.
7. Кнопка ручного выключения.
8. Межблочная трасса для хладагента.
9. Изоляция.
10. Дренаж.
11. Пульт управления.



Рисунок 1
Принцип работы сплит-системы
Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое снижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента переходит в газообразное состояние. Холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется. При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.










[bookmark: _Toc206591310]2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблицах 2 и 3.


Таблица 2

	Модель
	FTXM20A
	FTXM25A
	FTXM35A

	Электропитание 
	Ф/В/Гц
	1/220-240/50

	Производительность (нар.блок RXM-A)
	Охлаждение
	кВт
	2.0
	2.5
	3.4

	
	Нагрев
	кВт
	2.5
	2.8
	4.0

	Энергоэффективность (нар.блок RXM-A)
	Охлаждение 
	Вт/Вт
	5.35
	5.2
	4.63

	
	Нагрев
	
	5.0
	5.0
	4.55

	Потребляемая мощность
	Охлаждение
	Вт
	19
	19
	29

	
	Нагрев
	Вт
	18
	18
	19

	Расход воздуха (средний)
	Охлаждение
	м3/мин
	8,9
	8,9
	9,4

	
	Нагрев
	
	9.2
	9.2
	9.4

	Уровень звукового давления внутреннего блока (Выс./Ср./Низ./Тих.)
	Охлаждение
	дБ(А)
	41/33/25/19
	41/33/25/19
	45/37/29/19

	
	Нагрев
	
	39/34/26/20
	39/34/27/20
	39/35/28/20

	Габариты нетто
	Высота
	мм
	298

	
	Ширина
	мм
	804

	
	Глубина
	мм
	252

	Габариты брутто
	Высота
	мм
	350

	
	Ширина
	мм
	875

	
	Глубина
	мм
	380

	Масса нетто
	кг
	11,5

	Масса брутто
	кг
	13,0

	Подключение линии хладагента
	Жидкость
	мм
	6,35

	
	Газ
	мм
	9,52

	Хладагент сплит-системы
	тип
	 -
	R32

	
	вес
	кг
	Технически не заправлен

	
	состав
	-
	100% дифторметан R-32(CH2F2) 





















Таблица 3

	Модель
	FTXM42A
	FTXM50A
	FTXM60A
	FTXM71A

	Электропитание 
	Ф/В/Гц
	1/220-240/50

	Производительность (нар.блок RXM-A)
	Охлажден.
	кВт
	4.2
	5.0
	6,0
	7,1

	
	Нагрев
	кВт
	5.4
	5.8
	7,0
	8,5

	Энергоэффективность (нар.блок RXM-A)
	Охлажден.
	Вт/Вт
	4.20
	3.68
	3,39
	3,03

	
	Нагрев
	
	4.19
	4.15
	3,61
	3,19

	Потребляемая мощность
	Охлажден.
	Вт
	31
	34
	35
	37

	
	Нагрев
	Вт
	35
	36
	34
	41

	Расход воздуха (средний)
	Охлажден.
	м3/мин
	9.8
	10.4
	13,4
	13,6

	
	Нагрев
	
	10
	11.5
	14,6
	15,3

	Уровень звукового давл. (Выс./Ср./Низ./Тих)
	Охлажден.
	дБ(А)
	45/38/30/21
	46/40/33/27
	46/42/37/30
	47/43/38/32

	
	Нагрев
	
	45/37/29/21
	46/41/34/31
	45/41/36/33
	46/42/37/34

	Габариты нетто
	Высота
	мм
	298

	
	Ширина
	мм
	804
	997

	
	Глубина
	мм
	252
	292

	Масса нетто
	кг
	11.5
	14,5

	Габариты брутто
	Высота
	мм
	350
	397

	
	Ширина
	мм
	875
	1115

	
	Глубина
	мм
	380
	377

	Масса брутто
	кг
	13
	17

	Подключение линии хладагента
	Жидкость
	мм
	6.35
	6.35
	6.35
	6.35

	
	Газ
	мм
	12.7
	12.7
	12.7
	15.88

	Хладагент сплит-системы
	тип
	 -
	R32

	
	вес
	кг
	Технически не заправлен

	
	состав
	-
	100% дифторметан R-32(CH2F2) 




[bookmark: _Toc97021541][bookmark: _Toc111993164][bookmark: _Toc206591311]2.1.4 Комбинации наружных и внутренних блоков

Комбинации наружных и внутренних блоков приведены в таблице 4.

Таблица 4
	Технические характеристики
	Наименование модели

	Внутренний блок
	FTXM20A
	FTXM25A
	FTXM35A
	FTXM42A
	FTXM50A

	Наружный блок
	RXM20A
	RXM25A
	RXM35A
	RXM42A
	RXM50A

	Холодопроизводительность
	кВт
	2.0
	2.5
	3.5
	4.2
	5.0

	Теплопроизводительность
	кВт
	2.5
	2.8
	4.0
	5.4
	5.8



Продолжение таблицы 4
	Технические характеристики
	Наименование модели

	Внутренний блок
	FTXM60A
	FTXM71A

	Наружный блок
	RXM60A
	RXM71A

	Холодопроизводительность
	кВт
	6,0
	7,1

	Теплопроизводительность
	кВт
	7,0
	8,5






[bookmark: _Toc206591312]2.1.5 Требования к расположению изделия

При установке внутреннего блока необходимо руководствоваться следующими требованиями:
1. Проследите за тем, чтобы воздушный поток не был перекрыт;
2. Проследите за свободным отводом водяного конденсата;
3. Настенный монтаж. Если температура у стены превышает 30°C, а относительная влажность — 80%, либо если свежий воздух засасывается в стенной воздуховод, необходима дополнительная изоляция (пенопласт толщиной не менее 10 мм);
4. Убедитесь в достаточной прочности стены или пола, чтобы выдержать вес блока. Если есть сомнения, укрепите стену или пол перед установкой блока; 
5. Блок устанавливается на высоте не менее 1,8 м от пола. Монтажные позиции представлены на рисунке 2.
[image: ]
Рисунок 2
[bookmark: bookmark0][bookmark: _Toc206591313]2.1.6 Оптимальная эксплуатация

Чтобы достичь оптимальных характеристик работы системы, необходимо соблюдать определенные правила:

1. При работе системы в режиме охлаждения не допускайте попадания в помещение прямых солнечных лучей, используйте занавески или жалюзи;
2. Периодически проветривайте помещение. При интенсивной эксплуатации системы особое внимание нужно уделять вентиляции;
3. Держите окна и двери закрытыми. Если они открыты, циркуляция воздуха снизит эффективность охлаждения или обогрева помещения;
4. Избегайте переохлаждения и перегрева помещений. В целях экономии электроэнергии поддерживайте температуру на среднем уровне;
5. Ни в коем случае не размещайте посторонние предметы возле воздухозаборников и выпускных отверстий блока. Это может привести к снижению эффективности обогрева и охлаждения или к полному выходу системы из строя;
6. Отключайте электропитание блока на время продолжительных простоев. Даже неработающий кондиционер потребляет электроэнергию, если питание остается подключенным. Перед запуском системы подайте на нее питание за 6 часов до начала работы – это создаст наилучшие условия для включения кондиционера;
7. При влажности воздуха более 80% и при засорении сливного отверстия возможно появление конденсата на наружных поверхностях корпуса блока;
8. При задании температуры воздуха в помещении старайтесь создать наиболее комфортные условия. Избегайте переохлаждения и перегрева. Помните о том, что температура в помещении достигнет заданной лишь через некоторое время. 
9. Регулируйте направление потока воздуха во избежание скопления прохладного воздуха у пола, а теплого — у потолка. (Направляйте воздух вверх при работе на охлаждение или в режиме просушки и вниз при работе на обогрев);
10. Избегайте прямого воздействия потока воздуха на находящихся в помещении людей;
11. Рекомендованный температурный диапазон энергосберегающей эксплуатации системы составляет 26~28°C в режиме охлаждения и 20~24°C при работе на обогрев.

Диапазон рабочих температур кондиционера с внутренними блоками FTXM-A и наружными RXM-A представлен в таблице 7.
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Таблица 7
[bookmark: _Toc206591314]2.1.7 Внешний вид и чертеж изделия
Внешний вид изделий FTXM-A представлен на рисунке 3.
[image: ]
Рисунок 3

Чертеж изделия FTXM-A с основными габаритными размерами представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4



[bookmark: _Toc206591315]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5
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Комплектность поставки одной единицы изделия для FTXM20A, FTXM25A, FTXM35A, FTXM42A, FTXM50A приведена в таблице 8.

Таблица 8

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Внутренний блок кондиционера (сплит-системы) настенного типа, модельного ряда FTXM_A
	1

	2. Пластина для монтажа
	1

	3. Беспроводной пульт дистанционного управления
	1

	4. Держатель для пульта дистанционного управления
	1

	5. Сухие батарейки AAA
	2

	6. Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
	1

	7. Фильтр тонкой очистки с ионами серебра 
	1

	8. Крепёжные винты, 2 шт. (пакет)
	1

	9. Колпачки для винтов
	2

	10. Руководство по монтажу
	1

	11. Руководство по эксплуатации
	1







4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc206591317] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
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 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Внутренний блок кондиционера (сплит-системы) настенного типа,
модельный ряд FTXM_A

FTXM___A
(наименование модели)                                                        (заводской номер)


Упакован:             	      Daikin Industries Czech republic s.r.o. (Чехия),
Daikin Isitma ve Sogutma Sistemleri A.S. (Турция)
(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.








7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc206591320] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Внутренний блок кондиционера (сплит-системы) настенного типа,
модельный ряд FTXM_A

FTXM___A 
(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
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8 [bookmark: _Toc206591321] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 
Демонтаж блока, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.

9 [bookmark: _Toc206591322] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Если возникли СОМНЕНИЯ по поводу установки или эксплуатации блока, обратитесь к монтажнику.
Данное устройство не предназначено к эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а равно и теми, у кого нет соответствующего опыта и знаний. Такие лица допускаются к эксплуатации устройства только под
наблюдением или руководством лица, несущего ответственность за их безопасность. За детьми необходим присмотр во избежание игр с устройством. Без квалифицированного руководства дети к чистке и повседневному обслуживанию устройства категорически не допускаются.
Чтобы предотвратить поражение электрическим током или пожар:
· НЕ промывайте блок струей воды;
· НЕ эксплуатируйте блок с влажными руками;
· НЕ устанавливайте никакие предметы, содержащие воду, на блок.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на агрегате.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем. 
Во внутренний блок встроена радиоаппаратура, пользователям нельзя приближаться к излучателю на расстояние менее 10 см.
НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска
воздуха. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать,
перестанавливать и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж и установка могут привести к
поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого
огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной
протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники
горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию,
обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения
протечки.
Угол отклонения заслонок и жалюзи регулируется ТОЛЬКО с помощью пользовательского интерфейса. Если ухватиться за заслонку и жалюзи, когда она находится в движении, механизм легко сломать.
Дети, растения и животные НЕ должны находиться под прямым потоком воздуха из кондиционера.
НЕ размещайте под внутренним и или под наружным блоком предметы, которые могут быть
повреждены водой. В противном случае конденсат на блоке или трубах хладагента, грязь в
воздушном фильтре или засор дренажа могут вызвать каплепадение, что может привести к
загрязнению или поломке предметов, находящихся под блоком.
НЕ держите рядом с кондиционером аэрозольные упаковки с воспламеняющимися веществами и НЕ пользуйтесь возле блока пульверизаторами с огнеопасным содержимым. Это может привести к
возгоранию.
НЕ включайте систему во время работы комнатного инсектицидного средства курительного типа. Это может привести к скоплению испаряемых химикатов в блоке, что чревато угрозой здоровью лиц с повышенной чувствительностью к таким веществам.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проделывать отверстия в элементах контура хладагента и подвергать их
воздействию огня.
Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания
(напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).
НЕ допускается применение любых чистящих средств или способов ускорения разморозки, помимо рекомендованных изготовителем.
Применяя неподходящие моющие средства или методику ухода за оборудованием, можно нанести ущерб его пластмассовым элементам или спровоцировать протечку воды. Брызги моющего
средства, попав на такие элементы электросистемы, как, например, электромотор, могут привести к
отказу оборудования, задымлению или возгоранию.
ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Перед очисткой кондиционера или воздушного фильтра обязательно остановите кондиционер и выключите все источники электропитания. В противном случае возможны поражение электрическим током или травма.
После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а
также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.
НЕ прикасайтесь к ребрам теплообменника. Эти ребра имеют очень острые края, о которые легко порезаться.
При проведении высотных работ соблюдайте осторожность.
Остановите систему и отключите питание, если произойдет что либо необычное (почувствуется
запах гари и т.п.). Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к дилеру.
НЕ пользуйтесь системой в целях, отличных от ее прямого назначения. Во избежание снижения качества работы блока НЕ пользуйтесь им для охлаждения высокоточных измерительных приборов, продуктов питания, растений, животных и предметов искусства. 
С блоками, заправленными хладагентом R32 до транспортировки, запрещается производить
сварочные и паяльные работы по месту установки.
При монтаже системы охлаждения соединение ее компонентов, хотя бы один из которых заправлен хладагентом, выполняется с соблюдением изложенных далее требований: в помещениях, где
находятся люди, запрещается применять разборные соединения компонентов системы, заправленной хладагентом R32, за исключением непосредственного соединения внутреннего блока с трубопроводами по месту установки. Внутренние блоки непосредственно подсоединяются к трубопроводам по месту установки с помощью разборных соединений.
Используйте закрепленную на блоке накидную гайку.
Чтобы предотвратить утечку газа, нанесите фреоновое масло только на внутреннюю
поверхность раструба. Используйте фреоновое масло, предназначенное для хладагента R32.
При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого
огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной
протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование трубных соединений.
НЕ применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
НЕ используйте повторно трубы от прошлых установок.
На блоки с хладагентом R32 НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут
существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может расплавить и
повредить систему. НЕ размещайте под внутренним и или под наружным блоком предметы, которые могут быть повреждены водой. В противном случае конденсат на блоке или трубах хладагента, грязь в
воздушном фильтре или засор дренажа могут вызвать каплепадение, что может привести к
загрязнению или поломке предметов, находящихся под блоком.
НЕ держите рядом с кондиционером аэрозольные упаковки с воспламеняющимися веществами и НЕ пользуйтесь возле блока пульверизаторами с огнеопасным содержимым. Это может привести к
возгоранию.
Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания
(напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).
Обеспечьте надежность соединений трубопровода хладагента, прежде чем запускать компрессор. Если во время работы компрессора трубопроводы хладагента НЕ закреплены, а запорный вентиль открыт, то всасывание воздуха приводит к отклонению давления в контуре хладагента от нормы, что чревато повреждением оборудования и даже нанесением травмы.
Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента. Развальцованные концы НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Во избежание утечки газообразного хладагента следует использовать новые развальцованные концы.
Используйте накидные гайки, которые входят в комплект поставки блока. Применение других
накидных гаек может привести к утечке хладагента.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать клапаны и вентили, если развальцовка труб не завершена. Это может привести к утечке газообразного хладагента.
НЕ запускайте блок, если он вакуумирован.
Хладагент в блоке умеренно горюч и обычно НЕ вытекает. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа. Выключите все огнеопасные нагревательные
устройства, проветрите помещение и свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели агрегат.
НЕ пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление
исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.
Пользуйтесь только хладагентом R32. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные
случаи. 
Хладагент R32 содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала
глобального потепления (GWP) составляет 675. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
При заправке хладагентом ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте защитные перчатки и очки.
Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.
НЕ допускайте попадания случайно вытекшего хладагента на кожу. Это может нанести глубокие раны, вызванные обморожением.
Учитывайте, что хладагент может не иметь запаха.
Если помещение не соответствует требованиям к минимальной площади, в нем необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель может предоставить другие подходящие примеры или дополнительную информацию о неприятном запахе хладагента.
Запрещается устанавливать кондиционер в помещении, где существует опасность утечки горючих газов. В случае утечки газа его скопление в области кондиционера может привести к пожару.
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Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 9.

Таблица 9

	Неисправность
	Способ устранения

	При частом срабатывании защитных устройств (автоматов защиты, датчиков утечки на землю, плавких предохранителей) или НЕКОРРЕКТНОЙ работе тумблера включения/выключения
	Переведите главный выключатель питания положение ВЫКЛ

	Если из блока вытекает вода
	Остановите систему

	Выключатель работает НЕКОРРЕКТНО
	Выключите электропитание


	Если индикатор работы мигает, можно просмотреть код сбоя на дисплее пользовательского интерфейса. Порядок просмотра кодов сбоя на экране дисплея пользовательского интерфейса см. в справочном руководстве по эксплуатации
	Оповестите об этом монтажника, сообщив ему код сбоя
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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Дата
Лист
Изм.
Лист
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Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
26
FTXM_A.ПС
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