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НАЗНАЧЕНИЯ KRP413A1S
Технический паспорт

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством проводного адаптера промышленного назначения KRP413A1S (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc189576888] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Проводной адаптер промышленного назначения

	Модель изделия
	KRP413A1S

	Артикул изделия
	KRP413A1S

	Описание
	Управление включением и выключением внутренних блоков а также контроль состояния кондиционеров Daikin

	Назначение
	Оборудование предназначено для промышленного и аналогичного применения

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Не подлежит сертификации по требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	Daikin Industries, Ltd. (Kanaoka Factory)

	Страна производства
	Япония

	Адрес изготовителя
	Япония, 1304 Kanaoka-cho, Kita-ku, Sakai-shi, Osaka

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ»
ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001
Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32, E-mail: cert@daichi.ru

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: РФ, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  РФ, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref69937519][bookmark: _Toc189576889]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc189576890]2.1.1 Описание изделия

Проводной адаптер KRP413A1S предназначен для установки вне корпуса управляемого оборудования и может обеспечивать включение и выключение, изменение скорости вентилятора внутренних блоков, а также для контроля состояния (выходные сигналы "нормальная работа"/"авария") кондиционеров Daikin по сигналу от внешних устройств. Содержит две группы сухих контактов для управления и две группы сухих контактов контроля состояния управляемого оборудования.
Оснащён функциональными DIP-переключателями для настройки параметров работы устройства и светодиодным индикатором работы изделия. Адаптер штатным кабелем подключается к разъёму S21 на плате контроллера внутреннего блока кондиционера. 

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1








[bookmark: _Toc189576891]2.1.2 Принцип работы и габариты

Работа изделия основана на двусторонней передаче информации между изделием и внутренним блоком.  Изделие подключается к внутреннему блоку кондиционера посредством входящего в комплект поставки коммуникационного кабельного жгута, который используется для подачи питания на адаптер и для информационной связи с адаптером. Адаптер не может быть подключен к внутренним блокам одновременно с проводным контроллером. 
Корпус проводного адаптера крепится к стене или другой поверхности с помощью винтов, входящих в комплект поставки.

Образец подключения блока сухих контактов и крепление его корпуса представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2
[image: ] [image: ]


Рисунок 3




Базовая схема подключений проводного адаптера показана на рисунке 4.
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Рисунок 4

Примечание: внешнее питание (S8, контакты 1,2) требуется только для управления внешними реле, приобретаемыми на месте. Для работы адаптера электропитание поступает с контроллера внутреннего блока.

Подробная информация по подключению и настройке проводного адаптера приведена в руководстве по монтажу и эксплуатации.



















[bookmark: _Toc189576892]2.1.3 Технические характеристики изделия 

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2

	Характеристики
	Единицы измерения
	Значение

	Напряжение электропитания
	Вольт
	12

	Потребляемая мощность
	Ватт
	6

	Наличие памяти
	-
	нет

	Возможность программирования
	-
	нет

	Связь с командными и исполнительными устройствами
	-
	Проводная

	Беспроводной интерфейс
	-
	Отсутствует

	Вес нетто
	г
	170

	Вес брутто
	г
	230

	Размер брутто ДхШхГ
	мм
	145х80х80



[bookmark: _Toc189576893]2.2 Маркировка 
 Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Ref73096537][bookmark: _Ref73354033][bookmark: _Ref73360033][bookmark: _Toc189576894][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.
Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Проводной адаптер в корпусе
	1

	2. Кабельный жгут 0,8 м.
	1

	3. Кабельные зажимы
	4

	4. Винты для крепления корпуса адаптера
	4

	5. Винты для крепления к стене
	3

	6. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1




4 [bookmark: _Toc189576895] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на оборудование и аксессуары Daikin составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.










5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref69937552][bookmark: _Ref73096547][bookmark: _Ref73354045][bookmark: _Ref73360044][bookmark: _Toc189576896] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref69937557][bookmark: _Ref73096553][bookmark: _Ref73354052][bookmark: _Ref73360051][bookmark: _Toc189576897]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Проводной адаптер
 
       типа:                   KRP413A1S
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
					



Упакован:                       	Daikin Industries, Ltd. (Kanaoka Factory)
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.




7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Ref69937563][bookmark: _Ref73096565][bookmark: _Ref73354061][bookmark: _Ref73360058][bookmark: _Toc189576898]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Проводной адаптер

               типа:                  KRP413A1S
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
										
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184] 
8 [bookmark: _Ref68106481][bookmark: _Ref69937569][bookmark: _Ref73096571][bookmark: _Ref73354066][bookmark: _Ref73360065][bookmark: _Toc189576899]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 


9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref69937576][bookmark: _Ref73096577][bookmark: _Ref73354072][bookmark: _Ref73360071][bookmark: _Toc189576900] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]
Этот продукт нельзя устанавливать в агрессивных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах, или в местах с особыми требованиями, таких как кухня. В противном случае это повлияет на нормальную работу или сократит срок службы устройства или даже приведет к пожару или серьезной травме. Что касается вышеперечисленных специальных мест, используйте специальный кондиционер с антикоррозийной или взрывозащищенной функцией.
Запрещается устанавливать проводной пульт в помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами, ронять, бросать и часто разбирать пульты, прикасаться к пультам мокрыми руками. 
Не допускается установка проводного контроллера в местах, куда попадают прямые солнечные лучи.
Не допускается установка проводного контроллера рядом с высокотемпературным объектом или в месте, которое может быть забрызгано водой.
Самостоятельный монтаж и демонтаж проводного пульта запрещен. При возникновении неполадок необходимо обратиться в сервисный центр компании.
При монтаже необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Электромагнитные помехи могут
привести к некорректной работе кондиционера. 
Коммуникационные линии проводного пульта должны проходить отдельно от силовых кабелей
с минимальным зазором 20 см; в противном случае будут возникать помехи.
Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.

 
[bookmark: _Toc189576901]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref69937582][bookmark: _Ref73096586][bookmark: _Ref73354089][bookmark: _Ref73360085][bookmark: _Toc189576902] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc14172322][bookmark: _Ref67997880][bookmark: _Ref68106504][bookmark: _Ref69937589]


11 [bookmark: _Toc189576903] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении какой-либо ошибки во время работы в зоне отображения температуры на проводном контроллере будут отображаться коды ошибок. Если одновременно происходит несколько ошибок, коды ошибок будут неоднократно отображаться на дисплее.  Таблицу кодов ошибок смотрите в руководстве по эксплуатации изделия.

12 [bookmark: _Toc189576904] ХРАНЕНИЕ
	[bookmark: _Toc14172323]Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	












13 [bookmark: свор][bookmark: _Toc189576905] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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